> Indicateurs d’état du visualiseur d’images
> L’indicateur vert signifie que le serveur est en cours de balayage. La croix rouge indique que le dernier balayage du serveur a échoué. L’échec du balayage peut être dû à un défaut de références ou de chemin d’accès (le chemin d’accès du serveur n’est pas accessible au niveau du commutateur de consoles distantes) ou à une autre cause. Lorsque le pointeur de la souris est positionné sur la croix rouge, une bulle s’affiche et indique la raison de l’échec.
> Configuration de vos préférences de balayage
> Définition des préférences de balayage :

> 1 | À partir du visualiseur d’images, sélectionnez Options – Préférences. La boîte de dialogue Préférences s’affiche.

> 2 | Saisissez la durée pendant laquelle chaque image doit être active pendant le balayage (10 à 60 secondes) dans le champ Durée d’affichage par serveur.

> 3 | Saisissez la durée pendant laquelle le balayage doit s’arrêter entre chaque serveur (5 à 60 secondes) dans le champ Durée entre les serveurs.

> 4 | Cliquez sur OK.