> Anzeigen von SIPs und Avocent AVRIQs
> Über die Kategorie SIPs (Server Interface Pods) können Sie SIPs und Avocent AVRIQs in Ihrem System sowie deren Port- und elektronische ID-Nummern (EID) sowie den Rechnertyp und das Tastaturlayout anzeigen.
> Es wird auch der SIP-Status angezeigt. Ein grünes Kreissymbol zeigt an, dass das SIP online ist. Ein gelbes Kreissymbol zeigt an, dass das SIP gerade aktualisiert wird und ein rotes X zeigt an, dass das SIP offline ist. Um Offline-SIPs zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche Offline löschen und nach entsprechender Aufforderung auf OK.
> Die Schaltfläche Sprache öffnet das Dialogfeld Sprache, in dem die Sprach- und Tastaturparameter für alle Sun/USB-SIPs der gesamten Einheit bestimmt werden können.

> HINWEIS: | Die Schaltfläche Offline löschen wird nicht für Avocent A1000R und A2000R Remote Console Switches angezeigt.

> HINWEIS: | Offline-SIPs oder Avocent AVRIQS, die an einen gestuften, analogen Console Switch angeschlossen sind, können nicht gelöscht werden.

> HINWEIS: | Bei diesem Vorgang werden alle Offline-SIPs am Remote Console Switch und die entsprechenden SIPs der heruntergefahrenen Server gelöscht.

> HINWEIS: | Außerdem werden die Benutzerzugriffsrechte so aktualisiert, dass die Server der gelöschten Offline-SIPs entfernt werden.

> Abbildung 4‑6.Dialogfeld "SIPs" - 2161DS-2 Console Switch

> HINWEIS: | Der Remote Console Switch unterstützt sowohl Avocent AVRIQs als auch Dell SIPs. Dell SIPs sind für PS/2- und USB-Verbindungen erhältlich. Mit den Avocent AVRIQs werden außerdem auch Sun- und serielle Verbindungen unterstützt.

> HINWEIS: | Um festzustellen ob eine als PS/2 oder USB erkannte Einheit ein Dell SIP oder ein Avocent AVRIQ ist, klicken Sie auf Versionen SIPs. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Unterkategorie "SIPs"" auf Seite 75.