> Ändern der Remote Console Switch-Eigenschaften
> Sie können einzelne Eigenschaften eines Remote Console Switch ändern. Dazu müssen Sie nicht an diesem Switch angemeldet sein. Das Dialogfeld Eigenschaften enthält verschiedene Register: Allgemein, Netzwerk und Informationen. Mit dem Register Allgemein können Sie den Namen und das Anzeigesymbol für einen Remote Console Switch ändern und Sie können den Switch auch einem Standort, einem Aufstellungsort oder einem Verzeichnis zuordnen. Mit dem Register Netzwerk können Sie die IP-Adresse für diesen Switch ändern, wenn Sie zum Beispiel Ihr Netzwerk neu konfigurieren. Mit dem Register Informationen können Sie Informationen über den Remote Console Switch eingeben, einschließlich Beschreibung, Kontaktinformationen und gewünschte Kommentare.
> So ändern Sie die Eigenschaften des Remote Console Switch:

> 1 | Wählen Sie einen Remote Console Switch in der Einheitenauswahl-Liste aus.

> 2 | Wählen Sie im Explorer-Menü Ansicht - Eigenschaften aus. - oder - Klicken Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften. - oder - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Switch und wählen Sie Eigenschaften aus der Popup-Liste aus. Das Dialogfeld Eigenschaften wird angezeigt.

> Abbildung 4‑16.Remote Console Switch - Eigenschaften "Allgemein"

> 3 | Geben Sie den Namen des Remote Console Switch ein. Eine doppelte Namensvergabe ist nicht zulässig.

> 4 | Ignorieren Sie das Feld Typ. Dieses Feld ist für Remote Console Switches schreibgeschützt.

> 5 | Wählen Sie das Symbol aus, das für diese Einheit angezeigt werden soll.

> 6 | (Optional) Wählen Sie Standort, Abteilung und Aufstellungsort aus, denen der Remote Console Switch zugeordnet werden soll. Geben Sie den Namen der neuen Zuordnung in das Textfeld ein, wenn die entsprechende Option in der Dropdown-Liste nicht enthalten ist. Sobald Sie die Eingabe abgeschlossen haben, ist diese Option in der Dropdown-Liste für zukünftige Zuordnungen verfügbar.

> 7 | Klicken Sie auf das Register Netzwerk und geben Sie die Adresse des Remote Console Switch ein. Dieses Feld kann eine mit Punkten unterteilte IP-Adresse oder einen Domain-Namen enthalten. Eine doppelte Adressenvergabe ist nicht zulässig und das Feld darf nicht leer bleiben. Sie können bis zu 128 Zeichen eingeben.

> 8 | (Optional) Klicken Sie auf das Register Informationen und geben Sie die Beschreibung der Einheit ein. In den folgenden Feldern können Sie beliebige Informationen eingeben.

> a | Im Feld Beschreibung können 0 bis 128 Zeichen eingegeben werden.

> b | Im Feld Kontakt können 0 bis 128 Zeichen eingegeben werden.

> c | Im Feld Kontakt-Telefonnummer können 0 bis 64 Zeichen eingegeben werden.

> d | Im Feld Kommentare können 0 bis 256 Zeichen eingegeben werden. Sie können in diesen Feldern beliebige Informationen eingeben.

> 9 | Wenn Sie die Eingabe abgeschlossen haben, klicken Sie auf OK, um die neuen Einstellungen zu speichern. - oder - Klicken Sie auf Abbrechen, um das Dialogfeld zu verlassen, ohne die Änderungen zu speichern.