> Ändern der Server-Eigenschaften
> Im Dialogfeld Eigenschaften können Sie individuelle Server-Eigenschaften einschließlich Allgemein, Netzwerk, Informationen und Verbindungen ändern. Über das Register Allgemein können Sie den Servernamen, Servertyp und das Symbol ändern, das zur Anzeige des Servers in der Remote Console Switch Software verwendet wird. Außerdem können Sie den Server einem Standort, Aufstellungsort oder Verzeichnis zuordnen. Über das Register Netzwerk können Sie eine Browser-URL für den Server einrichten, wenn Sie einen Browser im Webserver des Servers starten möchten, anstatt eine Viewer-Sitzung zu starten. Über das Register Informationen können Sie Informationen über den Server eingeben, einschließlich einer Serverbeschreibung, Kontaktinformationen und Kommentaren beliebiger Art. Im Register Verbindungen wird der Verbindungspfad angezeigt, der für den Zugriff auf diesen Server verwendet wird, sowie der Verbindungstyp, z. B. Video.

> HINWEIS: | Es ist auch möglich, die Eigenschaften des Remote Console Switch zu ändern. Weitere Informationen finden Sie unter "Ändern der Remote Console Switch-Eigenschaften" auf Seite 83.

> So ändern Sie die Server-Eigenschaften:

> 1 | Klicken Sie auf das Register Server und wählen Sie einen Server in der Einheitenauswahl-Liste aus.

> 2 | Wählen Sie im Explorer-Menü Ansicht – Eigenschaften aus. - oder - Klicken Sie auf die Taskschaltfläche Eigenschaften. - oder - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Server und wählen Sie Eigenschaften aus. Das Dialogfeld Eigenschaften wird angezeigt.

> Abbildung 3‑24.Register "Allgemein" für Server-Eigenschaften

> 3 | Geben Sie den Servernamen ein. Eine doppelte Namensvergabe ist nicht zulässig.

> 4 | (Optional) Wählen Sie den Servertyp aus. Wenn Ihre Auswahl nicht in der Dropdown-Liste angezeigt wird, geben Sie den Namen des neuen Servertyps in das Textfeld ein. Sobald Sie die Eingabe abgeschlossen haben, ist diese Option in der Dropdown-Liste für zukünftige Zuordnungen verfügbar.

> 5 | Wählen Sie das Symbol aus, das für diese Einheit angezeigt werden soll.

> 6 | (Optional) Weisen Sie einen Server einem Standort, einer Abteilung oder einem Aufstellungsort zu. Wenn die Option in der Dropdown-Liste nicht verfügbar ist, geben Sie den Namen der neuen Zuordnung in das Textfeld ein. Sobald Sie die Eingabe abgeschlossen haben, ist diese Option in der Dropdown-Liste für zukünftige Zuordnungen verfügbar.

> 7 | (Optional) Klicken Sie auf das Register Netzwerk und geben Sie die URL ein, die verwendet werden soll, wenn eine Browser-Verbindung mit dem Server hergestellt wird. Wenn das Feld einen Wert enthält, wird in der Taskleiste die Schaltfläche Browser angezeigt, mit der Sie den Browser zur angegebenen URL starten können.

> Abbildung 3‑25.Register "Netzwerk" für Server-Eigenschaften

> 8 | (Optional) Klicken Sie auf das Register Informationen und geben Sie eine Beschreibung der Einheit ein. In den folgenden Feldern können Sie beliebige Informationen eingeben.

> a | Im Feld Beschreibung können 0 bis 128 Zeichen eingegeben werden.

> b | Im Feld Kontakt können 0 bis 128 Zeichen eingegeben werden.

> c | Im Feld Kontakt-Telefonnummer können 0 bis 64 Zeichen eingegeben werden.

> d | Im Feld Kommentare können 0 bis 256 Zeichen eingegeben werden.

> e | Register "Informationen" für Server-Eigenschaften.

> 9 | Klicken Sie auf das Register Verbindungen, um die Verbindungen des Servers anzuzeigen. Verbindungseigenschaften sind schreibgeschützt und nur für Server verfügbar. Es wird der Verbindungspfad angezeigt, der für den Zugriff auf dieses Gerät verwendet wird, sowie der Verbindungstyp, z. B. Video.

> 10 | Wenn Sie die Eingabe abgeschlossen haben, klicken Sie auf OK, um die neuen Einstellungen zu speichern. - oder - Klicken Sie auf Abbrechen, um das Dialogfeld zu verlassen, ohne die neuen Einstellungen zu speichern.