> Ajuste de la calidad de video
> El Visor permite ajustar la calidad de video de forma automática o manual. Por lo general, el Ajuste automático del video optimiza el video y ofrece los mejores resultados. No obstante, puede cambiar el ajuste para adaptar el video a sus propias necesidades. Utilice la barra deslizante para realizar grandes ajustes y los botones Más (+) y Menos (-) para realizar ajustes más precisos.
> Ajuste de las profundidades de color

> NOTA: | El usuario primario es el único que puede utilizar el comando Color. Este comando no está disponible para usuarios no primarios que están compartiendo la sesión.

> NOTA: | Si la opción Actual. fondo pant. se activa en el diálogo Opciones de sesión, la profundidad de color se ajustará automáticamente a Mejor color disponible y no puede modificarse.

> En el submenú Color puede configurar las profundidades de color a las que la imagen digital se puede comprimir. Los conmutadores de consola remota 2161DS-2 y 4161DS son compatibles con el algoritmo de compresión de video Dambrackas (DVC), que permite a los usuarios del Remote Console Switch Software ajustar el número de colores visibles en una ventana de sesión remota. Puede elegir entre que se muestren más colores para disfrutar de una mayor calidad de imagen, o menos colores para reducir el volumen de datos transmitidos por la red.
> La ventana del Visor puede verse con el Mejor color disponible (actualizaciones más lentas), Mejor compresión (actualizaciones más rápidas), una combinación de Mejor color y Mejor compresión, o en Escala de grises.
> Para especificar las profundidades de color de los canales y los puertos individuales, seleccione el comando Ver - Color en una ventana de Sesión remota. Estos valores de configuración se guardan de forma individual por puerto y por canal.
> Para seleccionar la profundidad de color:
> En el menú Ver, escoja Color y seleccione una profundidad de color en el submenú Color.
> Para ajustar la calidad de video de la ventana del Visor manualmente:

> 1 | Seleccione Herramientas - Ajuste de video manual. Aparece el cuadro de diálogo Ajuste manual del video.

> 2 | Haga clic en el icono correspondiente a la función que desee ajustar.

> 3 | Mueva la barra deslizante o haga clic en los botones Menos (-) o Más (+) para ajustar el parámetro de cada icono seleccionado. Los ajustes tendrán un efecto inmediato en la ventana del Visor.

> 4 | Una vez realizados los ajustes, haga clic en Cerrar para salir del cuadro de diálogo Ajuste manual del video.

> Opciones del cuadro de diálogo Ajuste manual del video
> Figura 3.15. Cuadro de diálogo Ajuste de video manual

> A | Ancho de captura de imagen

> B | Ajuste preciso de muestreo de píxeles

> C | Posición horizontal

> D | Posición vertical

> E | Contraste

> F | Brillo

> G | Umbral de ruido

> H | Umbral de prioridad

> I | Ajuste automático del video

> J | Actualizar pantalla

> K | Barra de ajuste

> L | Modelo de prueba de video

> M | Botón Ayuda

> N | Monitor de rendimiento

> O | Cuadro cerrar