> Utilisation d’Active Directory pour la connexion aux commutateurs de consoles distantes
> Vous pouvez utiliser Active Directory pour vous connecter au commutateur de consoles distantes via le logiciel Remote Console Switch Software.
> La syntaxe de connexion est la même quelle que soit la méthode employée :
> <nomutilisateur@domaine> ou <domaine>\<nomutilisateur> ou <domaine>/<nomutilisateur> (où nomutilisateur correspond à une chaîne ASCII de 1–256 octets). Le nom d’utilisateur et le nom de domaine ne peuvent comprendre d’espace ou de caractères spéciaux (tels que \, / ou @).

> NOTA : | Vous ne pouvez pas indiquer de noms de domaine NetBIOS, tels que « Amériques », car ces noms ne peuvent pas être résolus.

> NOTA : | Si vous n’indiquez aucun nom de domaine, la base de données locale du commutateur de consoles distantes sera utilisée pour authentifier l’utilisateur.