> Anzeigen und Resynchronisieren von Server-Verbindungen
> Wenn Sie die Kategorie Server zum ersten Mal auswählen, ruft die EVA die vorhandenen Server in der Remote Console Switch Software-Datenbank ab und erfasst Informationen darüber, wie die Server mit dem ausgewählten Remote Console Switch verbunden sind.
> Die Spalte Verbindung zeigt die aktuelle Server-Verbindung an. Es besteht entweder eine Verbindung mit einem SIP oder mit einem gestuften Switch. Wenn ein SIP angeschlossen ist, wird die EID des SIP in der Spalte Verbindung angezeigt. Wenn ein gestufter Switch angeschlossen ist, werden der Switch und alle seine Kanäle angezeigt. Wenn momentan keine Einheit an den Pfad angeschlossen ist, wird "Keine" in diesem Feld angezeigt. Wenn Sie in der Spalte Verbindung auf ein SIP oder einen Switch klicken, wird der Viewer gestartet.
> Abbildung 4‑9.Dialogfeld "Server"