> Zugriff auf den Remote Console Switch
> Wenn Sie auf das Register Remote Console Switches klicken, wird eine Liste der derzeit in der lokalen Datenbank definierten Switches angezeigt. Um auf einen Remote Console Switch zuzugreifen, müssen Sie sich zuerst mit einem Benutzernamen und Kennwort anmelden. Der Standard-Benutzername lautet "Admin" (es wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden) und es ist kein Kennwort erforderlich. Sobald Sie sich bei einem bestimmten Remote Console Switch angemeldet haben, legt die Remote Console Switch Software den Benutzernamen und das Kennwort für die Dauer der Remote Console Switch Software-Sitzung im Cache-Speicher ab.

> HINWEIS: | Sie können die Anmeldeberechtigungen löschen und sich mit einem anderen Benutzernamen und Kennwort anmelden, indem Sie auf Extras - Anmeldeberechtigungen löschen klicken.

> Abbildung 3‑8.Ansichtregister "Remote Console Switches" ausgewählt
> So melden Sie sich bei einem Remote Console Switch an:

> 1 | Klicken Sie im Explorer auf das Register Remote Console Switches.

> 2 | Doppelklicken Sie auf einen Remote Console Switch im Einheitenauswahl-Fenster. - oder - Wählen Sie einen Remote Console Switch im Einheitenauswahl-Fenster aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Remote Console Switch verwalten. - oder - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Remote Console Switch im Einheitenauswahl-Fenster. Ein Popup-Menü wird angezeigt. Wählen Sie Remote Console Switch verwalten. - oder - Klicken Sie auf einen Remote Console Switch im Einheitenauswahl-Fenster und betätigen Sie die <Eingabetaste>.

> 3 | Eine Anmeldeaufforderung wird angezeigt. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein. Wenn Sie das erste Mal auf den Remote Console Switch zugreifen oder noch kein Benutzername und Kennwort zugewiesen wurden, geben Sie den Standard-Benutzernamen "Admin" (Groß- und Kleinschreibung beachten) und kein Kennwort ein.

> 4 | Klicken Sie auf OK, um auf den Remote Console Switch zuzugreifen. Daraufhin wird die EVA gestartet. Weitere Informationen über die EVA finden Sie unter "Verwalten des Remote Console Switch" auf Seite 61. - oder - Klicken Sie auf Abbrechen, um das Dialogfeld zu verlassen, ohne sich anzumelden.

> So suchen Sie im System nach einem Remote Console Switch:

> 1 | Klicken Sie auf das Register Remote Console Switches und positionieren Sie den Cursor im Suchtextfeld.

> 2 | Geben Sie die Suchinformationen ein. Dabei kann es sich um den Name des Remote Console Switch oder um Informationen handeln, die Sie in den anderen Kopfzeilen der Einheitenauswahl-Liste eingegeben haben, wie z. B. Typ, Aufstellungsort oder die IP‑Adresse.

> 3 | Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen. Die Ergebnisse werden in der Einheitenliste angezeigt.

> 4 | Überprüfen Sie die Ergebnisse Ihrer Suche.

> - oder -
> Klicken Sie auf die Schaltfläche Ergebnisse löschen, um die gesamte Liste erneut anzuzeigen.
> So führen Sie eine automatische Suche per Eingabe in der Einheitenliste durch:

> 1 | Klicken Sie auf das Register Remote Console Switch.

> 2 | Geben Sie die ersten Zeichen des Namens eines Remote Console Switch ein. Die Markierung wird zum ersten Remote Console Switch verschoben, dessen Name mit diesen Zeichen beginnt. Wenn Sie die Eingabe der Zeichen für mehr als eine Sekunde unterbrechen, wird die Funktion automatisch zurückgesetzt und Sie können mit der Eingabe der ersten Zeichen des nächsten Remote Console Switch beginnen.