> Préemption d’un utilisateur distant par un administrateur distant
> Si un administrateur distant essaie d’accéder à un serveur auquel est connecté un utilisateur distant, un message invite l’administrateur à patienter le temps que l’utilisateur soit averti de la préemption. L’utilisateur distant ne peut rejeter la demande de préemption et sera déconnecté. Le délai accordé avant la déconnexion est défini par le paramètre de délai avant préemption de la session vidéo de la boîte de dialogue Sessions. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Modification des paramètres généraux de réseau et de session » à la page 62.

> NOTA : | Aucune indication de temps ne s’affiche dans les cas où le serveur visualisé est relié à un commutateur A1000R ou A2000R d’Avocent.