> Scannen der Server
> Unter Verwendung der Miniaturansichten im Viewer können Sie eine Scan-Sequenz für bis zu 16 Server festlegen, um Ihre Server zu überwachen. Der Scan-Modus wechselt von einer Miniaturansicht zur nächsten, meldet sich an einem Server an und zeigt eine aktualisierte Bildschirmanzeige des Servers für eine benutzerdefinierte Zeit an (Anzeigezeit pro Server), bevor er sich von diesem Server abmeldet und zur nächsten Miniaturansicht übergeht. Sie können eine Scan-Zeitverzögerung zwischen den Miniaturansichten eingeben (Zeit zwischen Servern). Während der Zeitverzögerung wird die letzte Miniaturansicht für alle Server in der Scan-Sequenz angezeigt. Sie sind jedoch an keinem dieser Server angemeldet.
> Der Serverstatus wird unter jedem Rahmen durch eine Statusanzeige dargestellt. Die Größe der Miniaturansichten hängt von der Anzahl der Server in der Scan-Liste ab.
> Abbildung 3‑17.Viewer - Miniaturansichten
> Der Scan-Modus hat eine niedrigere Priorität als eine aktive Verbindung. Wenn eine interaktive Sitzung mit einem Server besteht, wird dieser Server in der Scan-Sequenz übergangen und der Scan-Modus geht zum nächsten Server über. Es wird keine Fehlermeldung beim Anmelden angezeigt. Nach Beendigung der interaktiven Sitzung wird die Miniaturansicht wieder in der Scan-Sequenz eingeschlossen. Falls ein anderer Benutzer eine aktive Verbindung zu einem Server hat, wird dieser Server übersprungen und ein rotes "X" wird in der Statusanzeige unter dem Bildrahmen angezeigt.
> Abbildung 3‑18.Viewer - Server scannen
> So rufen Sie den Scan-Modus auf:

> 1 | Klicken Sie auf das Register Server, Standorte oder Verzeichnisse.

> 2 | Wählen Sie im Einheitenauswahl-Fenster mindestens zwei Server durch Betätigen der <Umschalttaste> aus. - oder - Drücken Sie die Taste <Strg>. Die Taskschaltfläche Scan-Modus wird angezeigt.

> 3 | Klicken Sie auf die Taskschaltfläche Scan-Modus. Die Miniaturansichten werden angezeigt.