> Standardschema versus erweitertes Dell Schema
> Um größtmögliche Flexibilität in einer Vielzahl von Kundenumgebungen zu ermöglichen, stellt Dell eine Gruppe von Objekten zur Verfügung, die vom Benutzer in Abhängigkeit von den gewünschten Resultaten konfiguriert werden kann. Dell Schemata-Erweiterungen umfassen ein Zuordnungsobjekt, Geräteobjekt und Berechtigungsobjekt. Das Zuordnungsobjekt wird verwendet, um eine Verknüpfung zwischen Benutzern oder Gruppen mit einem bestimmten Set von Berechtigungen für ein oder mehrere SIPs herzustellen. Das Geräteobjekt definiert die individuellen RCS Switches innerhalb der Active Directory-Struktur und das Berechtigungsobjekt ist über Zuordnungsobjekte mit den Geräteobjekten verbunden, um Nutzungsberechtigungen zu vergeben.
> Dieses Modell bietet Administratoren größtmögliche Flexibilität bezüglich der verschiedenen Kombinationen von Benutzern, RCS-Berechtigungen und SIPs am RCS, ohne viel zusätzliche Komplexität zu verursachen.
> Vor Installation der Dell Schemata-Erweiterungen sollten Administratoren die Beschreibungen und Anweisungen in diesem Kapitel gründlich lesen, um herauszufinden welches Schema am besten für ihre jeweilige Installation geeignet ist. Die Veränderung eines Schemaobjekts bringt seine entsprechende Verbreitung im Active Directory mit sich, d. h., das Objekt kann nach seiner Erstellung nicht mehr gelöscht, sondern lediglich deaktiviert werden. Aus diesem Grund müssen die Vorteile von Änderungen am Schema sorgfältig abgewogen werden, bevor Änderungen vorgenommen werden.
> Der wichtigste Vorteil einer Installation der Dell Schemata-Erweiterungen ist die Vereinfachung des Systems: Bei der Verwendung des Active Directory-Standardschemas passt ein RCS Switch am besten auf ein Computer-Geräteobjekt und wird daher als solches konfiguriert. Der RCS Switch ist jedoch kein Computer. Aus diesem Grund können nicht alle Schemafunktionen angewendet werden. Bei der Konfiguration eines RCS Switches, der entsprechend zugewiesen wurde, muss mit besonderer Vorsicht vorgegangen werden.
> Darüber hinaus erleichtert die Verwendung der Dell Schemata-Erweiterungen die Suche nach und die Identifizierung von Geräten am Switch. Wenn ein Switch unter Verwendung eines Computer-Geräteobjekts konfiguriert ist, schließt die Suche alle Computergeräte innerhalb der Active Directory-Struktur ein.
> Der Remote Console Switch kann die Authentifizierung gleich gut unter Verwendung beider Schemen durchführen. Bei beiden Methoden stehen sämtliche Funktionen zur Verfügung. Die Entscheidung, welche Methode innerhalb der jeweiligen Installation zu bevorzugen ist, bleibt dem Administrator überlassen. Im Folgenden werden Anweisungen für Installationen mit und ohne Dell Schemata-Erweiterungen gegeben. Abschnitte und Anweisungen, die sich nur auf eines der beiden Schemata beziehen, sind entsprechend gekennzeichnet und können bei Installationen, auf die sie nicht zutreffen, übergangen werden.