> Login-Timeout
> Falls ein so ausgedehnter Verzeichnisbaum besteht, dass die LDAP-Authentifizierung nur langsam durchgeführt werden kann, stellt die Anzeige "Global - Sitzungen" eine Login-Timeout-Funktion mit einem Standard-Timeout von 30 Sekunden zur Verfügung. Das Login-Timeout ist die Dauer zwischen dem Betätigen des Schaltfläche "OK" im Anmeldedialog durch den Benutzer und dem Zeitpunkt, zu dem die Remote Console Switch Software feststellt, dass die Einheit nicht reagiert. Die Einheit verwendet diesen Wert außerdem dazu, den Timeout für eine LDAP-Authentifizierungsanforderung zu bestimmen.
> Abbildung 5‑6.Anzeige "Sitzungen" mit Login-Timeout für den Dell 2161DS

> HINWEIS: | Dieser Wert wird sowohl in der Einheit als auch in der Datenbank gespeichert. Wenn Sie sich bei der EVA anmelden, bevor der Login gesendet wird, wird der Timeout-Wert abgerufen und mit der Datenbank verglichen. Wenn die Werte unterschiedlich sind, wird die Datenbank auf den neuen Wert aktualisiert. Dieser Wert wird an den Video Viewer weitergegeben, wenn eine Sitzung gestartet wird, damit der Viewer denselben Login-Timeout verwenden kann.

> Abbildung 5‑7.Anzeige "Sitzungen" mit Login-Timeout für den Dell 2161DS-2 und Dell 4161DS