> Panneau de gestion
> Une fois que vous avez installé un nouveau commutateur de consoles distantes, vous pouvez afficher et configurer les paramètres de l’unité, déterminer qui possède des droits d’accès et de contrôle, afficher et contrôler les sessions vidéo actuellement actives et exécuter diverses fonctions de contrôle telles que le redémarrage et la mise à jour du commutateur. Toutes ces opérations se font par l’intermédiaire du panneau de gestion du matériel. Celui-ci est doté de trois onglets : Paramètres, État et Outils.

> NOTA : | Le Remote Console Switch Software de Dell vous permet de gérer les commutateurs de consoles distantes A1000R et A2000R d’Avocent®. Toutes les procédures indiquées dans ce document concernent donc le commutateur de consoles distantes et les commutateurs de consoles distantes d’Avocent. Les exceptions sont signalées, le cas échéant.

> Accès au panneau de gestion du matériel :

> 1 | Cliquez sur l’onglet Commutateurs de consoles distantes de l’explorateur.

> 2 | Cliquez deux fois sur un commutateur de consoles distantes particulier dans la liste de sélection d’unité. -ou- Sélectionnez un commutateur de consoles distantes dans la liste de sélection d’unité, puis cliquez sur le bouton Gérer le commutateur de consoles distantes de la barre de tâches. -ou- Cliquez sur un commutateur de consoles distantes particulier avec le bouton droit de la souris dans la liste de sélection d’unité. Un menu contextuel s’affiche. Sélectionnez Gérer le commutateur de consoles distantes. -ou- Cliquez sur un commutateur de consoles distantes particulier dans la liste de sélection d’unité puis appuyez sur <Entrée>. Une fenêtre vous invitant à saisir un mot de passe s’affiche.

> 3 | Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe puis cliquez sur OK. Le panneau de gestion du matériel s’affiche.

> Figure 4?1.?Boîte de dialogue du panneau de gestion