> Resynchronisieren der Server-Liste
> Sie können in bestimmten Abständen die Datenbank auf Ihrer Client-Workstation mit der Datenbank resynchronisieren, die im Remote Console Switch gespeichert ist. Führen Sie eine Resynchronisation aus, wenn der lokale Benutzer Servernamen geändert hat oder wenn SIPs hinzugefügt oder verschoben wurden.

> HINWEIS: | Dieses Verfahren resynchronisiert nur Ihre eigene Client-Workstation. Wenn Sie über mehrere Client-Workstations verfügen, können Sie Ihre resynchronisierte lokale Datenbank speichern und in andere Client-Workstations laden, um eine Übereinstimmung zu gewährleisten.

> So resynchronisieren Sie die Server-Liste:

> 1 | Klicken Sie in der Kategorie Server der EVA auf die Schaltfläche Resynchronisation. Der Resynchronisations-Assistent wird gestartet. Klicken Sie auf Weiter. In einer Warnmeldung werden Sie darauf hingewiesen, dass die Datenbank aktualisiert und an die aktuelle Konfiguration im Remote Console Switch angepasst wird. Ihre aktuellen lokalen Datenbanknamen werden durch die Switch-Namen überschrieben. Um nicht eingeschaltete SIPs oder Avocent AVRIQs in die Resynchronisation einzubeziehen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Offline-SIPs einbeziehen.

> 2 | Klicken Sie auf Weiter. Ein Abfragefeld mit einer Statusanzeige des Remote Console Switch zeigt an, dass die Switch-Informationen abgerufen werden.

> 3 | Wenn keine Änderungen in der Einheit festgestellt wurden, wird ein Fertigstellungsdialogfeld mit dieser Information angezeigt. - oder - Wenn Server-Änderungen erkannt wurden, wird das Dialogfeld Erkannte Änderungen angezeigt. Klicken Sie auf Weiter, um die Datenbank zu aktualisieren.

> 4 | Wenn ein kaskadierter Switch erkannt wurde, wird das Dialogfeld Informationen für gestuften Switch eingeben angezeigt. Wählen Sie im Dropdown-Menü den Switch-Typ aus, der mit der Einheit verbunden ist. Wenn der entsprechende Typ nicht verfügbar ist, können Sie ihn über die Schaltfläche Hinzufügen hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter "Anzeigen und Konfigurieren von gestuften Switch-Verbindungen" auf Seite 74.

> 5 | Klicken Sie auf Weiter. Das Fertigstellungsdialogfeld wird angezeigt.

> 6 | Klicken Sie auf Fertig stellen, um den Vorgang zu beenden.