> Affichage et configuration des connexions de commutateurs assemblés
> La catégorie Commutateurs assemblés permet d’afficher les commutateurs assemblés du système, les numéros d'EID des SIP ainsi que le type de commutateur concerné.
> Configuration d’une connexion de commutateur assemblé :

> 1 | Cliquez sur la catégorie Commutateurs assemblés dans la colonne gauche du panneau de gestion du matériel.

> 2 | Cliquez sur la liste déroulante Commutateur située à côté de l’EID du SIP que vous souhaitez configurer et sélectionnez le type de commutateur à affecter. -ou- Si le commutateur que vous recherchez ne figure pas dans la liste déroulante Commutateurs assemblés existants, cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter un commutateur à la liste.

> 3 | Répétez l’étape 2 pour tous les commutateurs que vous souhaitez configurer.

> 4 | Lorsque vous avez fini de configurer les commutateurs, cliquez sur OK pour enregistrer les nouveaux paramètres. -ou- Cliquez sur Annuler pour quitter sans enregistrer les modifications.