> Configuración de los parámetros del protocolo de hora de la red
> Es preciso que el conmutador pueda conocer la hora actual para poder comprobar que los certificados no hayan caducado. Para configurar el conmutador de modo que solicite actualizaciones de la hora al servidor de hora de la red, haga clic en Global - NTP y marque la casilla Activar NTP. Introduzca el nombre del recurso de hora de la red en las casillas suministradas. También puede definirse un intervalo horario para especificar la frecuencia con la que se solicitan las actualizaciones de la hora. Si el intervalo se ajusta a 0, las solicitudes solamente se producirán al iniciarse el equipo o cuando se realicen modificaciones en el menú Global - NTP.