> Cambio de las propiedades del conmutador de consola remota
> Puede modificar las propiedades de un conmutador de consola remota tanto si ha iniciado una sesión en él como si no. En el cuadro de diálogo Propiedades hay varias fichas: General, Red e Información. La ficha General no sólo le permite cambiar el nombre y el icono de un conmutador de consola remota, sino que también le ofrece la posibilidad de asignar el conmutador a un sitio, a una ubicación o a una carpeta. En la ficha Red puede cambiar la dirección IP del conmutador, por ejemplo para reconfigurar la red. En la ficha Información puede escribir información sobre el conmutador de consola remota, como por ejemplo una descripción, información de contacto y cualquier otro comentario que desee agregar.
> Para cambiar las propiedades del conmutador de consola remota:

> 1 | Seleccione un conmutador de consola remota en la lista Selectora de unidades.

> 2 | Seleccione Vista - Propiedades en el menú del Explorador. -o- Haga clic en el botón Propiedades. -o- Haga clic con el botón derecho del ratón en el conmutador y seleccione Propiedades en la lista emergente. Aparece el cuadro de diálogo Propiedades.

> Figura 4.16. Propiedades generales del conmutador de consola remota

> 3 | Escriba el nombre del conmutador de consola remota. No se permite escribir nombres repetidos.

> 4 | Haga caso omiso al campo Tipo. En el caso de los conmutadores de consola remota, es de sólo lectura.

> 5 | Seleccione el icono que se mostrará para representar la unidad.

> 6 | (Opcional) Seleccione el sitio, el departamento y la ubicación a los que desea asignar el conmutador de consola remota. Si la opción deseada no figura en la lista desplegable, escriba el nombre de la nueva asignación en el campo de texto. Una vez introducido, la opción aparecerá en la lista desplegable para su uso en el futuro.

> 7 | Haga clic en la ficha Red y escriba la dirección del conmutador. Este campo admite una notación de puntos de una dirección IP o un nombre de dominio. No se permiten direcciones repetidas, y el campo no puede quedar vacío. La longitud máxima es de 128 caracteres.

> 8 | (Opcional) Haga clic en la ficha Información y escriba la descripción de la unidad. Puede introducir cualquier tipo de información en los campos siguientes.

> a | En el campo Descripción introduzca de 0 a 128 caracteres.

> b | En el campo Contacto introduzca de 0 a 128 caracteres.

> c | En el campo Número de teléfono de contacto introduzca de 0 a 64 caracteres.

> d | En el campo Comentarios introduzca de 0 a 256 caracteres. Puede escribir la información que desee en estos campos.

> 9 | Cuando termine, haga clic en Aceptar para guardar la nueva configuración. -o- Haga clic en Cancelar para salir sin guardar los cambios.